0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

0.01

0.02

0.03

0.04

Width / m

Length / m

CD⋅ Aref