0 20 40 60 80 100 120 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Thickness /μm

CD⋅ Aref

4 × 40 cm 8 × 48 cm