1

1

2

2 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

P3D-RUDAKU-V53-01 3.1

Interprocessor FIFO I/O

Lyle Johnson, WA7GXD and the RUDAK Team.

Copyright (C) 1994, 1995,1996.

B 7 15

Friday, July 05, 1996

Title

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

D0 386ID0 386ID0 D1 386ID1 386ID1 D2 386ID2 386ID2 D3 386ID3 386ID3 D4 386ID4 386ID4 D5 386ID5 386ID5 D6 386ID6 386ID6 D7 386ID7 386ID7 FIFORD

386ID8

386ID8 FIFOWR

386ID9

RESET FIFORD

386WR

386WR

386ID10

INT2

V53FULL

V53FULL

386ID11 386ID12 386ID13

INTP1 INT1

386ID14

386ID9

386RST

386RST

386ID15

386ID10 386WR 386ID11 386RST 386ID12 386ID13 386ID14 386ID15 INTP2 INT2 386WR 386RST D8 D9 D10 D11 D12 D13 INT1 D14 D15

FIFORD INT2

D0 386OD0 D1 386OD1 D2 386OD2 D3 386OD3 D4 386OD4 D5 386OD5 D6 386OD6 D7 386OD7 D8 386OD8 D9 386OD9 D10 386OD10 D11 386OD11 D12 386OD12 D13 386OD13 D14 386OD14 D15 386OD15

FIFOWR

FIFOWR FIFOWR

RESET

RESET

INT1

INT1

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

U29

IDT7201LA

D0 7 D1 6 D2 5 D3 4 D4 31 D5 30 D6 29 D7 28 D8 3

FULL 9

Q0 10 Q1 11 Q2 13 Q3 14 Q4 19 Q5 20 Q6 21 Q7 22 Q8 15

EMPTY 24

VCC 32 GND 16

RD 18

XO/HF 23 FL/RT 26

WR 2

XI 8 RES 25

U36

IDT7201LA

D0 7 D1 6 D2 5 D3 4 D4 31 D5 30 D6 29 D7 28 D8 3

FULL 9

Q0 10 Q1 11 Q2 13 Q3 14 Q4 19 Q5 20 Q6 21 Q7 22 Q8 15

EMPTY 24

VCC 32 GND 16

RD 18

XO/HF 23 FL/RT 26

WR 2

XI 8 RES 25

U47

74FCT16244

1A1 47 1Y1 2 1A2 46 1Y2 3 1A3 44 1Y3 5 1A4 43 1Y4 6 2A1 41 2Y1 8 2A2 40 2Y2 9 2A3 38 2Y3 11 2A4 37 2Y4 12

1G 1 2G 48 3G 25 4G 24

3A1 36 3A2 35 3A3 33 3A4 32 4A1 30 4A2 29 4A3 27 4A4 26

3Y1 13 3Y2 14 3Y3 16 3Y4 17 4Y1 19 4Y2 20 4Y3 22 4Y4 23

VCC 7 VCC 18 VCC 31 VCC 42

GND 4 GND 10 GND 15 GND 21 GND 28 GND 34 GND 39 GND 45

C79 0.1 uF C88 0.1 uF

C110 0.1 uF

C111 0.1 uF

C112 0.1 uF

C109 0.1 uF C39 0.1 uF

U11B

74AC04

3 4

U11C

74AC04

5 6

R47

10K

R48

10K

RP8

10K SIP10C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RP13

10K SIP10C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J4

20PIN FIFO IN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

J5

20PIN FIFO OUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D[0..15]

FIFORD FIFOWR RESET

INTP1

INTP2