1

1

2

2 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

P3D-RUDAKU-V53-01 3.1

RUDAK-U Communications Experiment, V53

Lyle Johnson, WA7GXD and the RUDAK Team. Copyright (c) 1994, 1995,1996.

B 2 15

Friday, July 05, 1996

Title

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

X1 VA0 DMARQ0 A0 DMARQ8 A0 VA1 DMARQ1 A1 DMARQ9 A1 MWR VA2 DMARQ2 A2 DMARQ10 A2 MRD VA3 DMARQ3 A3 DMARQ11 A3 IOWR X2 VA4 A4 A4 IORD VA5 DMAAK0 A5 DMAAK8 A5 VA6 DMAAK1 A6 DMAAK9 A6 DAENA VA7 DMAAK2 A7 DMAAK10 A7 DAENB DMARQA VA8 DMAAK3 D0 DMAAK11 D0 DAENC DMARQB VA9 D1 D1 DAEND DMARQC VA10 DENDA D2 DENDC D2 DMARQD VA11 D3 D3 DASTBA VA12 DMARQA D4 DMARQC D4 DASTBB DMAAKA VA13 DACKA D5 DACKC D5 DASTBC DMAAKB VA14 D6 D6 DASTBD DMAAKC VA15 D7 D7 DMAAKD VA16 D8 D8 DMACS0 VA17 D9 D9 DMACS1 DEND VA18 D10 D10 DMACS2 VA19 D11 D11 DMACS3 VA20 D12 D12 VA21 D13 D13 RST VA22 D14 D14 UBE VA23 D15 D15 RESET VD0 MWR MWR TOUT0 INTP0 VD1 MRD MRD INTP0 INTP1 VD2 IOWR IOWR INTP2 VD3 IORD IORD INTP3 VD4 DAENA DAENC

SINT

SINT VD5 DASTBA DASTBC 10MHZ INTP5 VD6 DMACS0 DMACS2 VD7 RDY RDY INTP7 VD8 UBE UBE VR/W VD9 RESET RESET VMRD INTAK VD10 10MHZ 10MHZ VMWR VD11 VIORD VD12 VIOWR VD13 VMIO VD14 VD15 VUBE DMARQ4 A0 DMARQ12 A0 10MHZ DMARQ5 A1 DMARQ13 A1 BUFEN DMARQ6 A2 DMARQ14 A2 VR/W DMARQ7 A3 DMARQ15 A3 TOUT0 VMRD A4 A4 RST VMWR DMAAK4 A5 DMAAK12 A5 VIORD DMAAK5 A6 DMAAK13 A6 VIOWR DMAAK6 A7 DMAAK14 A7 INTAK VMIO DMAAK7 D0 DMAAK15 D0 TXGND D1 D1 RXGND TXGND DENDB D2 DENDD D2 RTGND D3 D3 CTGND RTGND VUBE DMARQB D4 DMARQD D4 DMASEL DACKB D5 DACKD D5 X1 D6 D6 X2 D7 D7 RXGND D8 D8 INTP1 CTGND D9 D9 INTP2 D10 D10 INTP3 D11 D11 INTP5 D12 D12 D13 D13 INTP7 D14 D14 D15 D15 DMAAKA DMAAKB BUFEN MWR MWR DMAAKC MRD MRD DMAAKD IOWR IOWR IORD IORD DACKA DAENB DAEND DACKB DASTBB DASTBD DACKC DMACS1 DMACS3 DACKD RDY RDY UBE UBE DMASEL RESET RESET 10MHZ 10MHZ

DEND DENDA DENDB DENDC DENDD

VA[0..23] VD[0..15] A[0..7] D[0..15] DMARQ[0..15] DMAAK[0..15]

VCC VCC

VCC VCC

VCC VCC

VCC

VCC

VCC

C61 0.1 uF C59 0.1 uF C54 0.1 uF C72 0.1 uF

C93 0.1 uF C94 0.1 uF

C82 0.1 uF C81 0.1 uF

U26

71071L-10

DMARQ0 12 DMARQ1 11 DMARQ2 10 DMARQ3 9 DMAAK0 8 DMAAK1 7 DMAAK2 6 DMAAK3 5 END/TC 4 HLDRQ 52 HLDAK 51

A0 41 A1 39 A2 38 A3 37 A4 36 A5 35 A6 33 A7 32 D0/A8 31 D1/A9 30 D2/A10 29 D3/A11 28 D4/A12 26 D5/A13 25 D6/A14 24 D7/A15 23 D8/A16 22 D9/A17 21 D10/A18 19 D11/A19 18 D12/A20 17 D13/A21 16 D14/A22 15 D15/A23 14 MWR 48 MRD 47 IOWR 46 IORD 45 AEN 43 ASTB 42 CS 49 READY 50 UBE 44 RESET 3 CLK 2 GND 13

VCC 40

U27

71071L-10

DMARQ0 12 DMARQ1 11 DMARQ2 10 DMARQ3 9 DMAAK0 8 DMAAK1 7 DMAAK2 6 DMAAK3 5 END/TC 4 HLDRQ 52 HLDAK 51

A0 41 A1 39 A2 38 A3 37 A4 36 A5 35 A6 33 A7 32 D0/A8 31 D1/A9 30 D2/A10 29 D3/A11 28 D4/A12 26 D5/A13 25 D6/A14 24 D7/A15 23 D8/A16 22 D9/A17 21 D10/A18 19 D11/A19 18 D12/A20 17 D13/A21 16 D14/A22 15 D15/A23 14 MWR 48 MRD 47 IOWR 46 IORD 45 AEN 43 ASTB 42 CS 49 READY 50 UBE 44 RESET 3 CLK 2 GND 13

VCC 40

U32

71071L-10

DMARQ0 12 DMARQ1 11 DMARQ2 10 DMARQ3 9 DMAAK0 8 DMAAK1 7 DMAAK2 6 DMAAK3 5 END/TC 4 HLDRQ 52 HLDAK 51

A0 41 A1 39 A2 38 A3 37 A4 36 A5 35 A6 33 A7 32 D0/A8 31 D1/A9 30 D2/A10 29 D3/A11 28 D4/A12 26 D5/A13 25 D6/A14 24 D7/A15 23 D8/A16 22 D9/A17 21 D10/A18 19 D11/A19 18 D12/A20 17 D13/A21 16 D14/A22 15 D15/A23 14 MWR 48 MRD 47 IOWR 46 IORD 45 AEN 43 ASTB 42 CS 49 READY 50 UBE 44 RESET 3 CLK 2 GND 13

VCC 40

U33

71071L-10

DMARQ0 12 DMARQ1 11 DMARQ2 10 DMARQ3 9 DMAAK0 8 DMAAK1 7 DMAAK2 6 DMAAK3 5 END/TC 4 HLDRQ 52 HLDAK 51

A0 41 A1 39 A2 38 A3 37 A4 36 A5 35 A6 33 A7 32 D0/A8 31 D1/A9 30 D2/A10 29 D3/A11 28 D4/A12 26 D5/A13 25 D6/A14 24 D7/A15 23 D8/A16 22 D9/A17 21 D10/A18 19 D11/A19 18 D12/A20 17 D13/A21 16 D14/A22 15 D15/A23 14 MWR 48 MRD 47 IOWR 46 IORD 45 AEN 43 ASTB 42 CS 49 READY 50 UBE 44 RESET 3 CLK 2 GND 13

VCC 40

RP1

10K SIP8C

1 2 3 4 5 6 7 8

U18

70236-16

A0 91 A1 92 A2 93 A3 94 A4 97 A5 98 A6 99 A7 100 A8 101 A9 102 A10 104 A11 105 A12 106 A13 107 A14 109 A15 110 A16 111 A17 112 A18 113 A19 114 A20 117 A21 118 A22 119 A23 120 D0 71 D1 72 D2 74 D3 75 D4 76 D5 77 D6 79 D7 80 D8 81 D9 82 D10 83 D11 84 D12 87 D13 88 D14 89 D15 90

X1 49

X2 50

DMARQ0 2 DMARQ1 4 DMARQ2 6 DMARQ3 8 DMAAK0 3 DMAAK1 5 DMAAK2 7 DMAAK3 9 END/TC 1

RESET 51 NMI 41 INTP0 14 INTP1 15 INTP2 16 INTP3 17 INTP4 19 INTP5 20 INTP6 21 INTP7 22 INTAK 23

TCLK 30 TCTL0 24 TCTL1 26 TCTL2 28 TOUT0 25 TOUT1 27 TOUT2 29

TXD 38 SINT 36 RTS 33 DTR 32 RXRDY 35 RXD 37 CTS 34 DSR 31

CLKOUT 46 PCLKOUT 45 R/W 56 MRD 60 MWR 59 IORD 58 IOWR 57 M/IO 55 RESOUT 47 DSTB 62 READY 40 UBE 64 CPREQ 67 CPBUSY 69 CPERR 68 HLDRQ 11 HLDAK 12 REFRQ 10 AEX 39 BUFEN 63 BUS8/BUS16 42 BUSLOCK 44 BUSST0 52

VDD 18 VDD 48 VDD 66 VDD 78 VDD 86 VDD 96 VDD 108 VDD 116 GND 13 GND 43 GND 65 GND 73 GND 85 GND 95 GND 103 GND 115 BUSST2 54 BUSST1 53

BCYST 61

VA[0..23] VD[0..15] A[0..7] D[0..15] DMARQ[0..15] DMAAK[0..15]

MWR MRD IOWR IORD DAENA DAENB DAENC DAEND DASTBA DASTBB DASTBC DASTBD DMACS0 DMACS1 DMACS2 DMACS3

UBE RESET

10MHZ

X1 X2 INTP1 INTP2 INTP3 INTP5 INTP7

INTAK TXGND RXGND

RST

BUFEN

VR/W VMRD VMWR VIORD VIOWR VMIO VUBE

DMAAKA DMAAKB DMAAKC DMAAKD DACKA DACKB DACKC DACKD

RTGND CTGND

DMASEL

TOUT0 INTP0